# Žična povezava

1. Pritisnite gumb Nastavitve (Setup) (A).

2. Potrebovali boste kabel Ethernet (na voljo posebej).

3. Odstranite pokrovček (B) z vrat na levi strani zadnje strani tiskalnika.

4. Povežite tiskalnik in omrežno napravo (usmerjevalnik itd.) s kablom Ethernet (C).

   Tiskalnika ne priklapljajte v nobena druga vrata.

5. Z gumbom ali (D) izberite Nastavitve naprave (Device settings) in pritisnite gumb OK.

6. Izberite Nastavitve LAN (LAN settings) in pritisnite gumb OK.

7. Izberite Žično omrežje LAN (Wired LAN) in pritisnite gumb OK.

8. Izberite Omog./onem. žič. LAN (Enab./dis. wired LAN) in pritisnite gumb OK.

9. Izberite Aktivno (Enable) in pritisnite gumb OK.

10. Če se prikaže spodnji zaslon, pritisnite gumb OK.

    Če se naslednji zaslon ne prikaže, nadaljujte z naslednjim korakom.

11. Pritisnite gumb Kopiranje (COPY) (E).

    Nastavitev omrežne povezave je dokončana.

12. Vrnite se v programsko opremo aplikacije in nadaljujte namestitev.

    Za nadaljevanje nastavitve kliknite v opravilni vrstici (taskbar) in sledite navodilom na zaslonu.