# 疑難排解 -WEP-

# 出現「連接失敗」

1. 檢查1 檢查無線路由器的設定。

   如果無線路由器的DHCP功能已關閉，請將其開啟或指定印表機的IP位址(僅限IPv4)，然後重新執行無線連接設定。 同時，確保所選的WEP金鑰號碼和輸入的密碼正確。

## 指定印表機的IP位址時

按如下方式指定印表機的IP位址。

1. 按設定(Setup)按鈕。
2. 使用或按鈕選擇裝置設定(Device settings)，然後按OK按鈕。
3. 選擇LAN設定(LAN settings)並按OK按鈕。
4. 選擇Wi-Fi並按OK按鈕。
5. 選擇手動設定(Manual setup)並按OK按鈕。
6. 選擇TCP/IP設定(TCP/IP settings)並按OK按鈕。
7. 選擇IPv4並按OK按鈕。
8. 按OK按鈕。
9. 選擇IP位址(IP address)並按OK按鈕。
10. 選擇手動設定(Manual setup)並按OK按鈕。

按照螢幕上的說明繼續進行設定。

設定完成後，按設定(Setup)按鈕，然後重新執行無線連接。

- 再次直接輸入無線路由器名稱

1. 檢查2 DHCP功能啟用時，請直接輸入無線路由器的無線連接設定。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

2. 檢查3 WEP金鑰號碼和密碼沒有問題時，請直接輸入無線路由器名稱。

   - 再次直接輸入無線路由器名稱

   關於檢查或變更無線路由器設定的詳細資訊，請參見無線路由器手冊或聯絡其製造商。