# Ruční nastavení

1. Zadejte název bezdrátového směrovače (SSID). U zadávaného textu je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

   Informace o zadávání znaků a změně typu znaků naleznete v tématu „Zadaný text“ (otevře se v novém okně).

   Pokud neznáte název bezdrátového směrovače, nahlédněte do příručky k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

2. Po zadání zkontrolujte správnost názvu bezdrátového směrovače (SSID) a poté stiskněte a podržte tlačítko OK po dobu alespoň 2 sekund.

3. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.

4. Vyberte protokol zabezpečení nastavený na bezdrátovém směrovači a stiskněte tlačítko OK.

   Pokud se na tiskárně zobrazí zpráva „Připojeno (Connected)“, síť nevyžaduje heslo. V dalším kroku vyberte možnost „Zakázat (Disable)“ a pokračujte v nastavení.

   Pokud se otevře jiná obrazovka, nahlédněte do části „Řešení potíží“.

5. Vyberte protokol zabezpečení nastavený v bezdrátovém směrovači.

   - Zakázat
   - WEP
   - WPA/WPA2