# Installasjonshåndbok
- G6000 series -

# Enkel trådløs forbindelse

Følg prosedyren under for å konfigurere skriveren.

1. Kontroller at skriveren er slått på før du starter oppsett av trådløs tilkobling.

   Hvis strømmen er på, vil PÅ (ON)-lampen (A) begynne å lyse eller blinke.

   - Merknader om Wi-Fi-tilkobling(Vises i et nytt vindu)

   Viktig!

   - Hvis skriveren utfører rengjøring, skrivehodejustering eller andre prosesser, venter du til prosessen har stoppet før du begynner konfigurasjonen.

2. Velg skjermbildet som vises på skriverens skjerm.

- Når skjermbildet til venstre vises, se her

- Når skjermbildet til venstre vises, se her

- Hvis det vises et annet skjermbilde, kan du se her