# Installationsvejledning
- G6000 series -

# Direkte forbindelse

Følg fremgangsmåden herunder for at konfigurere en printer.

1. Sørg for, at printeren er tændt, før du starter opsætningen af den trådløse forbindelse.

   Hvis der er tændt for strømmen, lyser eller blinker TIL (ON)-lampen (A).

   - Bemærkninger om Wi-Fi-forbindelse(Vises i et nyt vindue)

   Vigtigt

   - Hvis printeren udfører rensning, justering af printhovedet eller en anden proces, skal du vente på, at processen er fuldført, før du starter opsætningen.

2. Vælg det skærmbillede, som vises på printerens skærm.

- Når skærmbilledet til venstre vises, skal du se her

- Når skærmbilledet til venstre vises, skal du se her

- Hvis der vises et andet skærmbillede, skal du se her