# Проводное подключение

1. Нажмите кнопку Стоп (Stop) (A).

2. Выберите Проводная сеть (Wired LAN) и нажмите кнопку OK.

3. Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.

4. Вам понадобится кабель Ethernet (продается отдельно).

5. Снимите колпачок (B) с порта, расположенного на левой стороне задней панели принтера.

6. Подключите принтер к сетевому устройству (например, маршрутизатору) с помощью кабеля Ethernet (C).

   Не подключайте его к другому порту.

7. Нажмите кнопку OK.

8. Нажмите кнопку OK.

9. Вернитесь к прикладной программе и продолжите установку.

   Щелкните на панели задач (taskbar), затем для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.