# Problemen oplossen -WEP-

# 'Kan geen verbinding maken met draadloze router <zie handl.>' wordt weergegeven

1. Controle 1 Controleer of het ingevoerde wachtwoord voor de draadloze router en het geselecteerde WEP-sleutelnummer juist zijn.

2. Controle 2 Herstel de fout en voer de installatie van de printer opnieuw uit.

   Druk op de knop OK.

   - Handmatig instellen nogmaals uitvoeren

   Als u het WEP-sleutelnummer dat u wilt gebruiken wilt wijzigen, wijzigt u de instellingen van de draadloze router en stelt u nogmaals een draadloze verbinding in.

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het wijzigen van het WEP-sleutelnummer van de draadloze router.

3. Controle 3 Controleer de instellingen van de draadloze router.

   Als de DHCP-functie van de draadloze router uit staat, schakelt u deze in en voert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw uit.

   - Handmatig instellen nogmaals uitvoeren

4. Controle 4 Controleer de WEP-sleutel of draadloze router.

   Als u een draadloze router gebruikt die automatisch WEP-sleutels maakt, moet u de WEP-sleutel (hexadecimaal) controleren die automatisch door de draadloze router wordt gemaakt, en deze vervolgens invoeren op de printer.

   - Handmatig instellen nogmaals uitvoeren

5. Controle 5 Controleer de instellingen voor de MAC-adresfiltering.

   Als het MAC-adresfilter is ingeschakeld op de draadloze router, wijzigt u de instellingen zodanig dat het MAC-adres van de printer wordt geaccepteerd.

   Volg deze stappen om het MAC-adres van de printer te controleren.

   1. Druk op de knop Instellingen (Setup).
   2. Gebruik de knop of om Apparaatinstellingen (Device settings) te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
   3. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.
   4. Selecteer LAN-details afdruk (Print LAN details) en druk op de knop OK.
   5. Controleer MAC address of wireless LAN in de afgedrukte LAN-informatie.
   - Handmatig instellen nogmaals uitvoeren

   Wanneer het MAC-adresfilter is uitgeschakeld op de draadloze router, configureert u nogmaals een draadloze verbinding.

   - Handmatig instellen nogmaals uitvoeren

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van de draadloze router.

## Als geen van bovenstaande maatregelen het probleem oplost

1. Controle 6 Voer de naam van de draadloze router rechtstreeks in en stel vervolgens nogmaals een draadloze verbinding in.

   - Geef rechtstreeks de naam van de draadloze router op

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het controleren van de instellingen van de draadloze router.