# Traucējummeklēšana -Manuāla iestatīšana-

# Tiek parādīts “Wi-Fi maršr. pārkl.”

Šis ziņojums parādās, ja tiek noteikti vairāki bezvadu maršrutētāji ar vienu un to pašu nosaukumu.

## Ja ir tikai viens bezvadu maršrutētājs

Atlasiet Izm.tikai vienu maršr. (Use a single router) un nospiediet pogu Labi (OK).

Parādītajā ekrānā atlasiet izvēlētā bezvadu maršrutētāja MAC adresi un pēc tam nospiediet pogu Labi (OK).

- Ja printera ekrāns mainās, vēlreiz veiciet manuālo iestatīšanu

Pārejiet uz saites mērķi un turpiniet ar 4. darbību.

Detalizētu informāciju par bezvadu maršrutētāja MAC adreses pārbaudi skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.

## Kad izmantojat vairākus bezvadu maršrutētājus

Atlasiet Izm. vair. maršr. (Use multiple routers) un nospiediet pogu Labi (OK).

- Ja printera ekrāns mainās, vēlreiz veiciet manuālo iestatīšanu

Pārejiet uz saites mērķi un turpiniet ar 4. darbību.