# Khắc phục sự cố -Thiết lập thủ công-

# "Bộ đtuyến chồnglấp" xuất hiện

Thông báo này xuất hiện khi phát hiện có nhiều bộ định tuyến không dây có cùng tên.

## Khi bạn chỉ có một bộ định tuyến không dây

Chọn Chỉ s.dg1bộ đtuyến(Use a single router) và nhấn nút OK.

Chọn địa chỉ MAC của bộ định tuyến không dây đích trên màn hình và nhấn nút OK.

- Khi màn hình máy in thay đổi, thực hiện lại Thiết lập thủ công

Đi đến điểm đích liên kết và tiếp tục từ bước 5.

Để tìm hiểu chi tiết về cách kiểm tra địa chỉ MAC của bộ định tuyến không dây, xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

## Khi sử dụng nhiều bộ định tuyến không dây

Chọn S.dg nhiều bộ đt(Use multiple routers) và nhấn nút OK.

- Khi màn hình máy in thay đổi, thực hiện lại Thiết lập thủ công

Đi đến điểm đích liên kết và tiếp tục từ bước 5.