# Rješavanje problema -Ručno povezivanje-

# Prikazuje se poruka "Povezivanje s bežičnim usmjernikom nije uspjelo. <Pogledajte priručnik>" ako je sigurnosni protokol WEP

1. 1. provjera Provjerite je li za bežični usmjerivač unesena ispravna lozinka.

2. 2. provjera Provjerite broj WEP ključa koji upotrebljavate.

   Ako koristite broj WEP ključa 2, 3 ili 4, promijenite broj WEP ključa koji je postavljen na bežičnom usmjerniku na 1, a zatim ponovno postavite bežičnu vezu.

3. 3. provjera Poništite pogrešku, a zatim ponovite postavljanje pisača.

   Pritisnite gumb U redu (OK).

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

   Pri uspostavljanju veze bez promjene postavki bežičnog usmjerivača, odaberite broj WEP ključa izravnim unosom postavki bežične veze u pisač.

   - Ručno postavljanje

   Za detalje o promjeni broja WEP ključa bežičnog usmjernika pogledajte priručnik bežičnog usmjernika ili se obratite proizvođaču.

4. 4. provjera Provjerite postavke bežičnog usmjerivača.

   Ako je funkcija DHCP bežičnog usmjerivača isključena, uključite je i ponovo odredite postavke bežične veze.

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

5. 5. provjera Provjerite WEP ključ bežičnog usmjerivača.

   Ako koristite bežični usmjernik koja automatski stvara WEP ključeve, provjerite WEP ključ (heksadecimalni) koji je bežični usmjernik automatski izradio pa ga unesite u pisač.

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

6. 6. provjera Provjerite postavke filtriranja MAC adrese.

   Ako je filtriranje MAC adrese na bežičnom usmjerniku omogućeno, promijenite postavke da biste prihvatili MAC adresu pisača.

   Za provjeru MAC adrese pisača slijedite ove korake.

   1. Pritisnite tipku Postava (Setup).
   2. S pomoću gumba ili odaberite Postavke uređaja (Device settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
   3. Odaberite Postavke za LAN (LAN settings) i pritisnite gumb U redu (OK).
   4. Odaberite Ispis pojed. o LAN-u (Print LAN details) i pritisnite gumb U redu (OK).
   5. Provjerite MAC address of wireless LAN ispisanih pojedinosti LAN-a.
   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

   Ako je na bežičnom usmjerniku onemogućeno filtriranje MAC adresa, ponovo konfigurirajte postavke bežične veze.

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

   Za pojedinosti o provjeri ili promjeni postavki bežičnog usmjerivača pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.