# Kurulum Kılavuzu
- G6000 series -

# Kablolu Bağlantı

Yazıcı kurmak için aşağıdaki yordamı izleyin.

1. Kablolu bağlantı ayarlarını yapmadan önce yazıcının açık olduğundan emin olun.

   Cihaz açıksa Açma (ON) lambası (A) yanar veya yanıp söner.

   - Kablolu Bağlantı Üzerine Notlar(Yeni bir pencerede görüntülenir)

   Önemli

   - Yazıcı temizleme, yazıcı kafası hizalama veya diğer işlemleri gerçekleştiriyorsa kuruluma başlamadan önce işlemin tamamlanmasını bekleyin.

2. Yazıcının ekranında görüntülenen ekranı seçin.

- Soldaki ekran görüntülendiğinde buraya bakın

- Soldaki ekran görüntülendiğinde buraya bakın

- Farklı bir ekran görüntülenirse buraya bakın