# Kablolu Bağlantı

1. Ayarlar (Setup) düğmesine (A) basın.

2. Ethernet kablosuna ihtiyacınız olacaktır (ayrı olarak satılır).

3. Yazıcının arka tarafında solda bulunan bağlantı noktasından Kapağı (B) çıkarın.

4. Yazıcıyı ve ağ aygıtını (yönlendirici, vb.) Ethernet kablosuyla (C) bağlayın.

   Başka bir bağlantı noktasına bağlamayın.

5. veya düğmesini (D) kullanarak Aygıt ayarları (Device settings) öğesini seçin ve OK düğmesine basın.

6. LAN ayarları (LAN settings) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

7. Kablolu LAN (Wired LAN) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

8. Kbl. LAN etkn./dev. dşı. (Enab./dis. wired LAN) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

9. Etkin (Enable) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

10. Aşağıdaki ekran görüntülenirse, OK düğmesine basın.

    Aşağıdaki ekran görüntülenmezse sonraki adıma geçin.

11. KOPYA (COPY) düğmesine (E) basın.

    Ağ bağlantı kurulumu artık tamamlanmıştır.

12. Uygulama yazılımına geri dönün ve kuruluma devam edin.

    Görev çubuğu (taskbar) içindeki tıklatın ve kuruluma devam etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.