# El ile ayarlar

1. Kablosuz yönlendiricisi adını (SSID) girin. Metin girişi büyük/küçük harf duyarlıdır.

   Karakterlerin nasıl girileceğini ve karakter türünün nasıl değiştirileceğini öğrenmek için "Metin Girişi" bölümüne bakın (yeni pencerede görüntülenir).

   Kablosuz yönlendiricinizin adını bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.

2. Giriş yaptıktan sonra kablosuz yönlendirici adının (SSID) doğru olup olmadığını kontrol edin ve OK düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

3. Evet (Yes) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

4. Kablosuz yönlendiricide ayarlanmış olan güvenlik protokolünü seçin ve OK düğmesine basın.

   "Bağlantı (Connected)" görüntülenirse, ağ için parolaya ihtiyaç yok demektir. Sonraki adımda "Devre dışı bırak (Disable)" öğesini seçin ve kuruluma devam edin.

   Farklı bir ekran görüntülenirse "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

5. Kablosuz yönlendiricisinde ayarlı güvenlik protokolünü seçin.

   - Devre Dışı Bırak
   - WEP
   - WPA/WPA2