# Glossário

- Função DHCP
- Conexão direta
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Endereço IP
- IPv4
- Endereço MAC
- Filtragem de endereço MAC
- Rede
- Porta
- Roteador
- SSID
- Transmissão SSID
- Modo silencioso
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Chave WEP
- Número da chave WEP
- Wi-Fi
- Conexão com fio
- Roteador sem fio
- WPA
- WPA2
- WPS

Função DHCP
  Função que atribui automaticamente informações necessárias (endereço IP etc.) a computadores, impressoras ou outros dispositivos conectados à rede.
Conexão direta
  Método para conectar a impressora a um computador ou outros dispositivos diretamente, sem usar um roteador sem fio.
IEEE802.11a
  Padrão internacional de rede sem fio que usa a banda de 5,2 GHz; permite a comunicação a uma taxa de transferência máxima de 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Padrão internacional de rede sem fio que usa a banda de 5 GHz; permite a comunicação a uma taxa de transferência máxima de 6,93 Gbps.
  Padrão sucessório de IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Padrão internacional de rede sem fio que usa a banda de 2,4 GHz; permite a comunicação a uma taxa de transferência máxima de 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Padrão internacional de rede sem fio que usa a banda de 2,4 GHz; permite a comunicação a uma taxa de transferência máxima de 54 Mbps.
  Compatível com IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Padrão internacional de rede sem fio que usa a banda de 2,4 GHz e a banda de 5 GHz; permite a comunicação a uma taxa de transferência máxima de 600 Mbps.
  A compatibilidade com IEEE802.11b/g é obtida na banda de 2,4 GHz.
Endereço IP
  Identificação numérica atribuída a todos os computadores ou dispositivos de rede conectados a uma rede.
IPv4
  Um protocolo de Internet para gerenciar endereços IP.
  Os endereços IPv4 são automaticamente atribuídos a dispositivos de comunicação como computadores conectados a uma rede.
Endereço MAC
  Número exclusivo atribuído a cada dispositivo de rede.
Filtragem de endereço MAC
  Função para bloquear o acesso de dispositivos não autorizados ao salvar os endereços MAC.
Rede
  Sistema para troca de informações entre computadores conectando-os uns aos outros. A Internet é um tipo de rede.
Porta
  Um soquete no qual um cabo Ethernet ou um cabo USB podem ser inserido.
Roteador
  Dispositivo que tem a função de ponte ou de conexão da comunicação entre dispositivos (computadores, impressoras etc.) na rede.
SSID
  Nome para identificar um roteador sem fio usado em uma rede sem fio.
Transmissão SSID
  Transmissão periódica de um sinal de um roteador sem fio revelando seu SSID.
Modo silencioso
  Função para impedir que o SSID do roteador sem fio apareça em outros dispositivos de rede sem-fio.
TKIP
  Padrão de criptografia; a renovação periódica da chave de criptografia impede a descriptografia feita por terceiros.
USB
  Padrão para conectar periféricos (impressoras etc.) a um computador.
WCN
  Uma função para definir configurações da conexão sem fio com facilidade, inserindo somente o código PIN (WCN-NET). WCN significa Conexão Fácil do Windows (Windows Connect Now).
WEP
  Protocolo de segurança usada em IEEE802.11.
Chave WEP
  Chave de criptografia usada em WEP.
Número da chave WEP
  Selecione da chave WEP 1 à chave WEP 4. Selecione o mesmo número da chave WEP do roteador sem fio ao qual você deseja conectar.
Wi-Fi
  Nome de marca dado somente a produtos que passaram nos testes de interoperabilidade da Wi-Fi Alliance. Sua impressora é um produto certificado pela Wi-Fi. Também pode de referir a uma LAN (rede local) que não necessita de cabos.
Conexão com fio
  Uma rede que exige um cabo Ethernet para a conexão.
Roteador sem fio
  Dispositivo que age como ponte durante o estabelecimento de uma rede sem fio.
WPA
  Protocolo de segurança para redes sem fio, com segurança aprimorada em comparação a WEP.
WPA2
  Protocolo de segurança para redes sem fio. É uma nova versão do WPA.
WPS
  Padrão com o qual as conexões de dispositivo sem-fio e a configuração de segurança podem ser estabelecidas com facilidade. O Modo de botão de pressão e o método código de PIN estão disponíveis. WPS significa Wi-Fi Protected Setup.