# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -تعطيل-

# عرض "Failed to connect to the wireless router <See manual>‎"

1. الفحص رقم 1‏ هل الموجه اللاسلكي قيد التشغيل؟

   إذا كان قيد التشغيل بالفعل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

   لا تنتقل إلى الشاشة التالية من هذا الدليل حتى يتم تشغيل الطاقة. سيتم تعطيل الاتصال بالموجه اللاسلكي لفترة مؤقتة.

2. الفحص رقم 2‏ قم بإعادة تعيين الخطأ، ثم إعادة إجراء إعداد الطابعة مرة أخرى.

   اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

   - إدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً مرة أخرى

   انتقل إلى وجهة الرابط وتابع من الخطوة 4.