# Guide d'installation
- G6000 series -

# Connexion directe

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer une imprimante.

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension avant de configurer une connexion sans fil.

   Si la machine est sous tension, le voyant MARCHE (ON) (A) s'allume ou clignote.

   - Remarques relatives à la connexion Wi-Fi(affichage dans une nouvelle fenêtre)

   Important

   - Si l'imprimante effectue un nettoyage, un alignement de la tête d'impression ou d'autres processus, attendez la fin de l'opération avant de lancer la configuration.

2. Sélectionnez l'écran qui figure sur l'affichage de votre imprimante.

- Lorsque l'écran de gauche apparaît, cliquez ici

- Lorsque l'écran de gauche apparaît, cliquez ici

- Si un écran différent apparaît, reportez-vous ici