# Depanarea -Configurare manuală-

# Ruterul wireless nu a fost detectat

1. Verificarea 1 Ruterul wireless este pornit?

   Dacă acesta este deja pornit, opriţi-l, apoi porniţi-l din nou.

   Nu treceţi la următorul ecran al acestui ghid până când nu este pornită alimentarea. Conexiunea la ruterul wireless va fi dezactivată temporar.

2. Verificarea 2 Verificaţi numele şi parola ruterului wireless.

   Numele ruterelor wireless diferă între frecvenţele de 5 GHz şi de 2,4 GHz.

   Găsiţi un nume de ruter wireless de utilizat şi apoi selectaţi-l pe ecranul imprimantei.

   Verificaţi cele de mai sus, selectaţi Căutaţi din nou (Search again) şi apoi apăsaţi butonul OK pentru a căuta din nou ruterul wireless.

   - Revenire la procedură

## Dacă ruterul wireless tot nu este detectat

1. Verificarea 3 Sunt ruterul wireless şi imprimanta instalate într-un spaţiu deschis unde este posibilă comunicaţia wireless?

2. Verificarea 4 Ruterul wireless operează în IEEE802.11n, IEEE802.11g sau IEEE802.11b?

   Verificaţi cele de mai sus, selectaţi Căutaţi din nou (Search again) şi apoi apăsaţi butonul OK pentru a căuta din nou ruterul wireless.

   - Revenire la procedură

3. Verificarea 5 Verificaţi setările ruterului wireless.

   Dacă transmiterea SSID (de exemplu, conexiunea prin „ANY”) este dezactivată sau modul invizibil este activat pe ruterul wireless, activaţi transmiterea SSID sau dezactivaţi modul invizibil.

   Selectaţi Căutaţi din nou (Search again) şi apoi apăsaţi butonul OK pentru a căuta din nou ruterul wireless.

   - Revenire la procedură

   Când stabiliţi o conexiune fără a schimba setările ruterului wireless, selectaţi Introd. directă ruter (Router direct input) în ecranul Selectare ruter (Select router). Setările de conexiune wireless pentru ruterul wireless pot fi introduse direct la imprimantă.

   - Introduceţi direct numele ruterului wireless

4. Verificarea 6 Verificaţi setările pentru protocolul de securitate (metoda de criptare) al ruterul wireless.

   Dacă este setată opţiunea „WPA/WPA2 Enterprise”, schimbaţi-o la „WPA/WPA2 Personal” pe ruterul wireless. Această imprimantă nu acceptă „WPA/WPA2 Enterprise”.

   - Efectuaţi din nou operaţia de Configurare manuală

   Pentru detalii despre schimbarea protocolului de securitate (standardul de criptare) utilizat de ruterul wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.