# Thiết lập thủ công

1. Chọn Thiết lập khác(Other setup) và nhấn nút OK.

2. Chọn Thiết lập thủ công(Manual setup) và nhấn nút OK.

3. Chọn bộ định tuyến không dây của bạn và nhấn nút OK.

   Nếu màn hình khác xuất hiện hoặc không tìm thấy bộ định tuyến không dây, xem phần "Khắc phục sự cố."

   - Nếu bạn đã chọn Tr.t nhp bộ đtuyến(Router direct input), xem ở đây

4. Nhấn nút OK.

5. Chọn giao thức bảo mật được thiết lập trên bộ định tuyến không dây và nhấn nút OK.

   Nếu "Đã kết nối(Connected)" xuất hiện, mạng không yêu cầu mật khẩu. Chọn "Tắt(Disable)" ở bước tiếp theo và tiếp tục thiết lập.

6. Chọn giao thức bảo mật được thiết lập trên bộ định tuyến không dây.

   - Tắt
   - WEP
   - WPA/WPA2