# Odpravljanje težav – Ročna nastavitev –

# Prikaže se sporočilo »Vnesenega usmerjeval. ni mogoče zaznati <Glejte priročnik>«

1. 1. preverjanje Je brezžični usmerjevalnik vklopljen?

   Če je že vklopljena, jo izklopite in nato znova vklopite.

   Ne nadaljujte s prikazom naslednjega zaslona tega priročnika, dokler je napajanje vklopljeno. Povezava z brezžičnim usmerjevalnikom bo začasno onemogočena.

   Pritisnite gumb OK, s čimer potrdite, da je vneseno ime brezžičnega usmerjevalnika (SSID) pravilno, in znova pritisnite gumb OK.

   - Vrnite se na postopek

## Če naprava brezžičnega usmerjevalnika še vedno ne zazna

1. 2. preverjanje Ali je vneseno ime brezžičnega usmerjevalnika (SSID) pravilno?

2. 3. preverjanje Ali sta brezžični usmerjevalnik in tiskalnik nameščena v odprtem prostoru, kjer je brezžična komunikacija mogoča?

3. 4. preverjanje Ali brezžični usmerjevalnik za delovanje uporablja standard IEEE802.11n, IEEE802.11g ali IEEE802.11b?

   Pritisnite gumb OK, s čimer potrdite, da je vneseno ime brezžičnega usmerjevalnika (SSID) pravilno, in znova pritisnite gumb OK.

   - Vrnite se na postopek

4. 5. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je oddajanje SSID (npr. povezava z oznako »ANY«) onemogočeno ali je v brezžičnem usmerjevalniku omogočen neopazen način, omogočite oddajanje SSID ali onemogočite neopazen način.

   Izberite Išči znova (Search again) ter pritisnite gumb OK, da znova poiščete brezžični usmerjevalnik.

   - Vrnite se na postopek

5. 6. preverjanje Preverite nastavitve varnostnega protokola (načina šifriranja) brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je nastavljena možnost »WPA/WPA2 Enterprise«, jo v brezžičnem usmerjevalniku spremenite na »WPA/WPA2 Personal«. Ta tiskalnik ne podpira standarda »WPA/WPA2 Enterprise«.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Za podrobnosti o spreminjanju varnostnega protokola (standard šifriranja), ki ga uporablja brezžični usmerjevalnik, glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.