# Проводове підключення

1. Натисніть кнопку Настроювання (Setup) (A).

2. Знадобиться кабель Ethernet (продається окремо).

3. Зніміть ковпачок (B) з порту, розташованого на лівій частині задньої панелі принтера.

4. Підключіть принтер до мережевого пристрою (маршрутизатора тощо) за допомогою кабелю Ethernet (C).

   Не підключайте його до жодного іншого порту.

5. За допомогою кнопки або (D) виберіть пункт Парам. пристрою (Device settings) і натисніть кнопку OK.

6. Виберіть пункт Параметри LAN (LAN settings) і натисніть кнопку OK.

7. Виберіть пункт Пров. LAN (Wired LAN) і натисніть кнопку OK.

8. Виберіть пункт Увімк./вимк. пров. LAN (Enab./dis. wired LAN) і натисніть кнопку OK.

9. Виберіть пункт Активний (Enable) і натисніть кнопку OK.

10. Якщо відобразиться наведений нижче екран, натисніть кнопку OK.

    Якщо наведений нижче екран не відображається, перейдіть до наступного кроку.

11. Натисніть кнопку КОПІЯ (COPY) (E).

    Настроювання підключення до мережі завершено.

12. Поверніться до прикладної програми та продовжте встановлення.

    Клацніть на панелі завдань (taskbar), дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб продовжити настроювання.