# Řešení potíží -Ruční připojení-

# Zobrazí se zpráva „Nelze detekovat přímo zadaný směrovač <Viz příručka>“

1. Kontrola 1 Je bezdrátový směrovač je zapnutý?

   Je-li již zapnuto, vypněte je a potom znovu zapněte.

   K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud je přístroj zapnutý. Připojení k bezdrátovému směrovači bude dočasně odpojeno.

   Stisknutím tlačítka OK potvrďte, že zadaný název bezdrátového směrovače (SSID) je správný a znovu stiskněte tlačítko OK.

   - Zpět k postupu

## Není-li bezdrátový směrovač stále detekován

1. Kontrola 2 Je název bezdrátového směrovače (SSID) správný?

2. Kontrola 3 Jsou bezdrátový směrovač i tiskárna nainstalovány v otevřeném prostoru, ve kterém může probíhat bezdrátová komunikace?

3. Kontrola 4 Využívá váš bezdrátový směrovač protokol IEEE802.11n, IEEE802.11g nebo IEEE802.11b?

   Stisknutím tlačítka OK potvrďte, že zadaný název bezdrátového směrovače (SSID) je správný a znovu stiskněte tlačítko OK.

   - Zpět k postupu

4. Kontrola 5 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

   Je-li v bezdrátovém směrovači vysílání identifikátoru SSID (např. „LIBOVOLNÉ“ připojení) neaktivní nebo je-li aktivní tajný režim, aktivujte vysílání identifikátoru SSID nebo deaktivujte tajný režim.

   Začněte bezdrátový směrovač znovu vyhledávat výběrem možnosti Hledat znovu (Search again) a stiskem tlačítka OK.

   - Zpět k postupu

5. Kontrola 6 Zkontrolujte nastavení protokolu zabezpečení (metody šifrování) bezdrátového routeru.

   Pokud používáte možnost „WPA/WPA2 podnikové“, změňte ji na bezdrátovém směrovači na možnost „WPA/WPA2 osobní“. Tato tiskárna nepodporuje možnost "WPA/WPA2 – Podnikové."

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

   Podrobnosti o změně protokolu zabezpečení (standardu šifrování) v bezdrátovém směrovači naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo je získáte od jeho výrobce.