# Fejlfinding – WEP

# "Kunne ikke tilslutte" vises

1. Kontrol 1 Tjek indstillingerne for den trådløs router.

   Hvis den trådløse routers DHCP-funktion er slået fra, skal du slå den til eller angive printerens IP-adresse (kun IPv4) og derefter udføre indstillinger for den trådløse forbindelse igen. Sørg også for, at det valgte WEP-nøglenummer og den indtastede adgangskode er korrekt.

## Når IP-adressen for printeren angives

Angiv printerens IP-adresse på følgende måde:

1. Tryk på knappen Opsætning (Setup).
2. Brug knappen eller til at vælge Enhedsindstillinger (Device settings), og tryk på knappen OK.
3. Vælg LAN-indstillinger (LAN settings), og tryk på knappen OK.
4. Vælg Wi-Fi, og tryk på knappen OK.
5. Vælg Manuel opsætning (Manual setup), og tryk på knappen OK.
6. Vælg TCP/IP-indstill. (TCP/IP settings), og tryk på knappen OK.
7. Vælg IPv4, og tryk på knappen OK.
8. Tryk på knappen OK.
9. Vælg IP-adresse (IP address), og tryk på knappen OK.
10. Vælg Manuel opsætning (Manual setup), og tryk på knappen OK.

Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med opsætningen.

Når indstillingen er fuldført, skal du trykke på knappen Opsætning (Setup) og derefter udføre den trådløse forbindelse igen.

- Indtast direkte navn på den trådløse router igen

1. Kontrol 2 Hvis DHCP-funktionen er aktiv, skal du indtaste indstillinger for trådløs forbindelse for den trådløse router direkte.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

2. Kontrol 3 Hvis der ikke er noget problem med WEP-nøglen og adgangskoden, skal du indtaste navnet på den trådløse router direkte.

   - Indtast direkte navn på den trådløse router igen

   Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer eller ændrer indstillinger for den trådløse router, i vejledningen til den trådløse router eller ved at kontakte producenten.