# Käsitsi häälestamine -WEP-

1. Valige kasutatav WEP-võtme number ja vajutage nuppu OK.

2. Sisestage parool. Teksti sisestamine on tõstutundlik.

   Tähemärkide sisestamise ja tähemärgiliigi muutmise juhised leiate jaotisest „Teksti sisestamine“ (avatakse uues aknas).

   Kui te ei tea oma juhtmeta ruuteri parooli, saate teavet juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

3. Pärast sisestamist vajutage pikalt nuppu OK vähemalt kaks sekundit.

4. Valige Jah (Yes) ja vajutage nuppu OK.

5. Kui kuvatakse allolev ekraan, vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse midagi muud, lugege jaotist „Tõrkeotsing”.

6. Vajutage nuppu Kopeeri (COPY) (A).

   Võrguühenduse häälestamine on nüüd lõpetatud.

7. Naaske rakendusetarkvarasse ja jätkake installimisega.

   Klõpsake tegumiribal (taskbar) ja järgige seadistamisega jätkamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.