# Parengimo instrukcija
- G6000 series -

# Tiesioginis prijungimas

Norėdami nustatyti spausdintuvą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prieš pradėdami belaidžio ryšio sąranką įsitikinkite, kad įjungtas spausdintuvas.

   Jei maitinimas įjungtas, įsižiebia arba mirksi lemputė Įjungti (ON) (A).

   - Pastabos apie „Wi-Fi“ ryšį(Rodoma naujame lange)

   Svarbu

   - Jei spausdintuve vykdomas valymo, spausdinimo galvutės lygiavimo ar kitas procesas, palaukite, kol bus užbaigtas procesas, tada pradėkite sąranką.

2. Pasirinkite spausdintuvo ekrane rodomą ekraną.

- Kai parodomas kairėje esantis ekranas, žr. čia

- Kai parodomas kairėje esantis ekranas, žr. čia

- Jei atidaromas kitas ekranas, žr. čia