# Søke feil – WPS (PIN-kode) –

# "Tilkobling mislyktes <Se veiledning>" kommer opp.

Dette skjermbildet vises hvis det oppstår en feil.

1. Kontroll 1 Kontroller innstillingene til den trådløse ruteren.

2. Kontroll 2 Tilbakestill feilen og utfør oppsettet av skriveren på nytt.

   Trykk på OK-knappen.

   - Gjenta WPS (PIN-kode)-tilkoblingen

   Hvis du vil vite mer om hvordan du kontrollerer innstillingene for den trådløse ruteren, kan du se i manualen for den trådløse ruteren eller kontakte produsenten.