# Penyelesaian Masalah -WEP-

# "Gagal utk menyambungkan ke perute nirkabel <Lihat petunjuk>" Muncul

1. Pemeriksaan 1 Periksa apakah kata sandi yang dimasukkan untuk perute nirkabel dan nomor kunci WEP yang dipilih sudah benar.

2. Pemeriksaan 2 Set ulang kesalahan, kemudian ulangi pengesetan pencetak.

   Tekan tombol OK.

   - Ulangi Pengesetan manual

   Untuk mengubah nomor kunci WEP yang digunakan, ubah setelan perute nirkabel, kemudian ulangi koneksi nirkabel.

   Untuk detail tentang mengubah nomor kunci WEP perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.

3. Pemeriksaan 3 Periksa setelan perute nirkabel.

   Jika fungsi DHCP perute nirkabel mati, nyalakan dan ulangi setelan koneksi nirkabel.

   - Ulangi Pengesetan manual

4. Pemeriksaan 4 Periksa kunci WEP perute nirkabel.

   Jika Anda menggunakan perute nirkabel yang membuat kunci WEP secara otomatis, periksa kunci WEP (heksadesimal) yang dibuat secara otomatis oleh perute nirkabel, kemudian masukkan ke pencetak.

   - Ulangi Pengesetan manual

5. Pemeriksaan 5 Periksa setelan penyaringan alamat MAC.

   Jika pemfilteran alamat MAC difungsikan pada perute nirkabel, ubah setelan untuk menerima alamat MAC pencetak.

   Untuk memeriksa alamat MAC pencetak, ikuti langkah berikut.

   1. Tekan tombol Pengesetan(Setup).
   2. Gunakan tombol atau untuk memilih Setelan Perangkat(Device settings) dan tekan tombol OK.
   3. Pilih Setelan LAN(LAN settings) dan tekan tombol OK.
   4. Pilih Cetak detil LAN(Print LAN details) dan tekan tombol OK.
   5. Periksa MAC address of wireless LAN pada detail LAN yang dicetak.
   - Ulangi Pengesetan manual

   Ketika penyaringan alamat MAC didisfungsikan pada perute nirkabel, konfigurasikan setelan koneksi nirkabel lagi.

   - Ulangi Pengesetan manual

   Untuk detail tentang memeriksa atau mengubah setelan perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.

## Jika tidak ada satu pun dari tindakan di atas yang menyelesaikan masalah

1. Pemeriksaan 6 Masukkan nama perute nirkabel secara langsung, kemudian set koneksi nirkabel lagi.

   - Masukkan nama perute nirkabel secara langsung

   Untuk detail tentang memeriksa setelan perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.