# التوصيل اللاسلكي السهل

1. اضغط على الزر إيقاف (‏Stop)‏ (‏A)‏ الموجود على الطابعة.

2. حدد Wi-Fi، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

3. حدد Yes، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

4. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

5. حدد Easy WL connect، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

6. عند اكتمال تحضير الطابعة، تظهر الشاشة الواردة أدناه.

   قم بالعودة إلى البرنامج التطبيقي وتابع الإعداد.

   انقر فوق في شريط المهام (‏taskbar)‏، واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد.