# Penyelesaian Masalah -Pengesetan manual-

# Perute Nirkabel Tidak Terdeteksi

1. Pemeriksaan 1 Apakah perute nirkabel sudah dinyalakan?

   Jika sudah dinyalakan, matikan, kemudian nyalakan kembali.

   Jangan lanjutkan ke layar petunjuk berikutnya sampai daya dinyalakan. Koneksi ke perute nirkabel akan dinonaktifkan sementara.

2. Pemeriksaan 2 Periksa nama perute nirkabel dan kata sandi perute nirkabel Anda.

   Nama perute nirkabel berbeda antara frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz.

   Temukan nama perute nirkabel yang akan digunakan, kemudian pilih dalam layar pencetak.

   Periksa hal-hal di atas dan pilih Cari lagi(Search again), kemudian tekan tombol OK untuk mencari perute nirkabel lagi.

   - Kembali ke prosedur

## Jika perute nirkabel masih tidak terdeteksi

1. Pemeriksaan 3 Apakah perute nirkabel dan pencetak diinstal di ruang terbuka dimana komunikasi nirkabel dimungkinkan?

2. Pemeriksaan 4 Apakah perute nirkabel beroperasi dalam IEEE802.11n, IEEE802.11g atau IEEE802.11b?

   Periksa hal-hal di atas dan pilih Cari lagi(Search again), kemudian tekan tombol OK untuk mencari perute nirkabel lagi.

   - Kembali ke prosedur

3. Pemeriksaan 5 Periksa setelan perute nirkabel.

   Jika penyiaran SSID (misalnya koneksi "ANY") didisfungsikan atau mode tersembunyi difungsikan pada perute nirkabel, fungsikan penyiaran SSID atau disfungsikan mode tersembunyi.

   Pilih Cari lagi(Search again), kemudian tekan tombol OK untuk mencari perute nirkabel lagi.

   - Kembali ke prosedur

   Ketika membuat koneksi tanpa mengubah setelan perute nirkabel, pilih Pmasukn lgsg perute(Router direct input) dalam layar Pilih perute(Select router). Setelan koneksi nirkabel untuk perute nirkabel dapat dimasukkan pada pencetak secara langsung.

   - Masukkan nama perute nirkabel secara langsung

4. Pemeriksaan 6 Periksa setelan protokol keamanan perute nirkabel (metode enkripsi).

   Jika "WPA/WPA2 Enterprise" diset, ubah ke "WPA/WPA2 Personal" pada perute nirkabel. Pencetak ini tidak mendukung "WPA/WPA2 Enterprise".

   - Ulangi Pengesetan manual

   Untuk detail tentang mengubah protokol keamanan (standar enkripsi) yang digunakan oleh perute nirkabel, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.