# Ručno postavljanje

1. Odaberite Drugo postavljanje (Other setup) i pritisnite gumb U redu (OK).

2. Odaberite Ručno postavljanje (Manual setup) i pritisnite gumb U redu (OK).

3. Odaberite bežični usmjerivač i pritisnite gumb U redu (OK).

   Ako se pojavi drugačiji zaslon ili bežični usmjerivač nije pronađen, pogledajte odjeljak "Rješavanje problema".

   - Ako ste odabrali Izr. unesite usmjer., pogledajte ovdje

4. Pritisnite gumb U redu (OK).

5. Odaberite sigurnosni protokol koji je postavljen na bežičnom usmjerniku i pritisnite gumb U redu (OK).

   Ako se pojavi "Veza uspostavljena (Connected)" , mreža ne zahtijeva lozinku. U sljedećem koraku odaberite "Onemogući (Disable)" i nastavite s postavljanjem.

6. Odaberite postavljanje sigurnosnog protokola bežičnom usmjerniku.

   - Onemogući
   - WEP
   - WPA/WPA2