# Řešení potíží -WEP-

# Zobrazí se zpráva „Připojení se nezdařilo“

1. Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

   Je-li funkce DHCP bezdrátového směrovače vypnuta, aktivujte ji nebo nastavte adresu IP tiskárny (pouze IPv4) a znovu proveďte nastavení bezdrátového připojení. Současně zkontrolujte, zda jsou vybrané číslo klíče WEP i zadané heslo správné.

## Pokud zadáte adresu IP tiskárny

Následujícím způsobem určete adresu IP tiskárny.

1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
2. Pomocí tlačítek a vyberte položku Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Wi-Fi a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Nastav. sítě TCP/IP (TCP/IP settings) a stiskněte tlačítko OK.
7. Vyberte možnost IPv4 a stiskněte tlačítko OK.
8. Stiskněte tlačítko OK.
9. Vyberte možnost Adresa IP (IP address) a stiskněte tlačítko OK.
10. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup) a stiskněte tlačítko OK.

Pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Nastavení (Setup) a nastavte bezdrátové připojení znovu.

- Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

1. Kontrola 2 Je-li funkce DHCP aktivní, zadejte nastavení bezdrátového připojení bezdrátového směrovače přímo.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

2. Kontrola 3 Pokud je číslo klíče WEP a heslo v pořádku, zadejte název bezdrátového směrovače přímo.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

   Podrobné informace o ověření nebo změně nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.