# Käsitsi häälestamine

1. Sisestage juhtmeta ruuteri nimi (SSID). Teksti sisestamine on tõstutundlik.

   Tähemärkide sisestamise ja tähemärgiliigi muutmise juhised leiate jaotisest „Teksti sisestamine“ (avatakse uues aknas).

   Kui te ei tea oma juhtmeta ruuteri nime, saate teavet juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.

2. Pärast sisestamist veenduge, et juhtmeta ruuteri nimi (SSID) oleks õige, ja seejärel vajutage pikalt nuppu OK vähemalt kaks sekundit.

3. Valige Jah (Yes) ja vajutage nuppu OK.

4. Valige juhtmeta ruuteri jaoks häälestatud turvaprotokoll ja vajutage nuppu OK.

   Kui kuvatakse teade „Ühendatud (Connected)“, ei nõua võrk parooli. Tehke järgmises etapis valik „Keela (Disable)“ ja jätkake häälestamist.

   Kui kuvatakse midagi muud, lugege jaotist „Tõrkeotsing”.

5. Valige juhtmeta ruuteris määratud turvaprotokoll.

   - Keela
   - WEP
   - WPA/WPA2