# Αντιμετώπιση προβλημάτων -Σύνδεση μη αυτόμ.-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Αποτυχία σύνδεσης με τον ασύρμ. δρομολογητ. <Βλ. εγχειρίδιο>" όταν το πρωτόκολλο ασφαλείας είναι WPA/WPA2

1. Έλεγχος 1 Ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε για τον ασύρματο δρομολογητή είναι σωστός.

## Όταν δεν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα με τον κωδικό πρόσβασης

1. Έλεγχος 2 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία DHCP του ασύρματου δρομολογητή, ενεργοποιήστε την και επαναλάβετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης.

2. Έλεγχος 3 Επαναφέρετε το σφάλμα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.

   Πατήστε το κουμπί OK.

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

3. Έλεγχος 4 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC.

   Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία φιλτραρίσματος διευθύνσεων MAC στον ασύρματο δρομολογητή, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ώστε να γίνει αποδεκτή η διεύθυνση MAC του εκτυπωτή.

   Για να δείτε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

   1. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (Setup).
   2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε Ρυθμίσεις συσκευής (Device settings) και πατήστε το κουμπί OK.
   3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις LAN (LAN settings) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
   4. Επιλέξτε Εκτύπ. πληροφ. LAN (Print LAN details) και πατήστε το κουμπί OK.
   5. Ελέγξτε τη MAC address of wireless LAN από τις εκτυπωμένες λεπτομέρειες LAN.
   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

4. Έλεγχος 5 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το πρωτόκολλο ασφαλείας (μέθοδος κρυπτογράφησης) του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν ο ασύρματος δρομολογητής έχει διαμορφωθεί ώστε να επικοινωνεί μόνο μέσω του προτύπου IEEE802.11n και η κρυπτογράφηση έχει οριστεί σε WEP ή TKIP, αλλάξτε το πρότυπο κρυπτογράφησης σε κάποιο άλλο εκτός από το WEP και το TKIP ή αλλάξτε το πρότυπο επικοινωνίας και έπειτα επαναλάβετε τις ρυθμίσεις της ασύρματης σύνδεσης.

   Εάν το πρότυπο κρυπτογράφησης έχει οριστεί σε WEP ή TKIP, τότε το IEEE802.11n δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο επικοινωνίας.

   - Επαναλάβετε τη διαδικασία Σύνδεση μη αυτόμ.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ή την αλλαγή των ρυθμίσεων του ασύρματου δρομολογητή, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.