# Tõrkeotsing -WEP-

# Kuvatakse teade „Ühendamine ebaõnnestus“

1. Kontroll 1 Kontrollige juhtmeta ruuteri määranguid.

   Kui juhtmeta ruuteri DHCP-funktsioon on välja lülitatud, lülitage see sisse või määrake printeri IP-aadress (ainult IPv4) ja seejärel valige juhtmeta ühenduse määrangud uuesti. Ühtlasi veenduge, et valitud WEP-võti ja sisestatud parool oleksid õiged.

## Printeri IP-aadressi sisestamisel tehke järgmist.

Määrake printeri IP-aadress järgmiselt.

1. Vajutage nuppu Seadistus (Setup).
2. Kasutage nuppu või , et valida Seadme määrangud (Device settings), ja vajutage nuppu OK.
3. Valige suvand LAN-i määrangud (LAN settings) ja vajutage nuppu OK.
4. Valige Wi-Fi ja vajutage nuppu OK.
5. Valige Käsitsi häälestamine (Manual setup) ja vajutage nuppu OK.
6. Valige TCP/IP-määrangud (TCP/IP settings) ja vajutage nuppu OK.
7. Valige IPv4 ja vajutage nuppu OK.
8. Vajutage nuppu OK.
9. Valige IP-aadress (IP address) ja vajutage nuppu OK.
10. Valige Käsitsi häälestamine (Manual setup) ja vajutage nuppu OK.

Häälestamisega jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui häälestamine on lõpetatud, vajutage nuppu Seadistus (Setup) ja seejärel häälestage juhtmeta ühendus uuesti.

- Juhtmeta ruuteri nime uuesti otse sisestamine

1. Kontroll 2 Kui DHCP-funktsioon on aktiivne, sisestage juhtmeta ruuteri juhtmeta ühenduse määrangud otse.

   - Juhtmeta ruuteri nime uuesti otse sisestamine

2. Kontroll 3 Kui WEP-võtme ja parooliga pole probleemi, sisestage juhtmeta ruuteri nimi otse.

   - Juhtmeta ruuteri nime uuesti otse sisestamine

   Üksikasju juhtmeta ruuteri määrangute kontrollimise või muutmise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.