# Rješavanje problema -Onemogući-

# Prikazuje se poruka "Povezivanje s bežičnim usmjerivačem nije uspjelo <Pogledajte priručnik>"

1. 1. provjera Je li bežični usmjerivač uključen?

   Ako je mrežni uređaj već uključen, isključite ga i ponovno uključite.

   Ne nastavljajte na sljedeći zaslon vodiča dok se napajanje ne uključi. Veza s bežičnim usmjerivačem privremeno će se onemogućiti.

2. 2. provjera Poništite pogrešku, a zatim ponovite postavljanje pisača.

   Pritisnite gumb U redu (OK).

   - Ponovite Ručno postavljanje

   Nastavite do odredišta veze, a zatim nastavite od 5. koraka.