# Riešenie problémov –Manuálne pripojenie–

# Ak je nastavený protokol zabezpečenia WPA/WPA2, zobrazí sa správa „Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču bolo neúspešné <Pozri príručka>“

1. Kontrola č. 1 Skontrolujte, či je správne zadané heslo bezdrôtového smerovača.

## Ak nemáte problémy s heslom

1. Kontrola č. 2 Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je funkcia DHCP bezdrôtového smerovača vypnutá, zapnite ju a znova nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia.

2. Kontrola č. 3 Vynulujte chybu a zopakujte nastavenie tlačiarne.

   Stlačte tlačidlo OK.

   - Znova vykonajte manuálne pripojenie

3. Kontrola č. 4 Skontrolujte nastavenia filtrovanie adries MAC.

   Ak je v bezdrôtovom smerovači zapnuté filtrovanie adries MAC, zmeňte nastavenia tak, aby sa akceptovala adresa MAC tlačiarne.

   Ak chcete skontrolovať adresu MAC tlačiarne, postupujte podľa týchto krokov.

   1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).
   2. Pomocou tlačidiel alebo vyberte položku Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.
   3. Vyberte možnosť Nastavenia LAN (LAN settings) a stlačte tlačidlo OK.
   4. Vyberte možnosť Tlač podrobn. o LAN (Print LAN details) a stlačte tlačidlo OK.
   5. Prečítajte si informácie „MAC address of wireless LAN“ na vytlačených údajoch k sieti LAN.
   - Znova vykonajte manuálne pripojenie

4. Kontrola č. 5 Skontrolujte nastavenie protokolu (spôsob šifrovania) zabezpečenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je bezdrôtový smerovač nakonfigurovaný iba na komunikáciu pomocou štandardu IEEE802.11n a ak je nastavené šifrovanie WEP alebo TKIP, zmeňte štandard šifrovania na iný než WEP a TKIP alebo štandard komunikácie a znovu upravte nastavenie bezdrôtového pripojenia.

   Ak je nastavený štandard šifrovania WEP alebo TKIP, nedá sa použiť štandard komunikácie IEEE802.11n.

   - Znova vykonajte manuálne pripojenie

   Podrobné informácie o kontrole alebo zmene nastavení bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.