# Отстраняване на неизправности –Ръчно свързване–

# Показва се "Свързв. с безжичния рутер е неуспешно <Вж. ръководството>", когато протоколът за защита е WPA/WPA2

1. Проверка 1 Проверете дали паролата, въведена за безжичния рутер, е правилна.

## Ако няма проблем с паролата

1. Проверка 2 Проверете настройките на безжичния рутер.

   Ако DHCP функцията на безжичния рутер е изключена, включете я и извършете отново настройките за безжична връзка.

2. Проверка 3 Нулирайте грешката и след това извършете отново настройка на принтера.

   Натиснете бутона OK.

   - Извършете повторно Ръчно свързване

3. Проверка 4 Проверете настройките на филтриране по MAC адрес.

   Ако филтрирането по MAC адрес е включено на безжичния рутер, променете настройките, за да приемете MAC адреса на принтера.

   За да проверите MAC адреса на принтера, изпълнете следните стъпки.

   1. Натиснете бутона Настройки (Setup).
   2. С помощта на бутона или изберете Настр. на устр. (Device settings) и натиснете бутона OK.
   3. Изберете Настр. за LAN връз. (LAN settings) и натиснете бутона OK.
   4. Изберете Печат данни за LAN (Print LAN details) и натиснете бутона OK.
   5. Проверете MAC address of wireless LAN в отпечатаните подробности за LAN.
   - Извършете повторно Ръчно свързване

4. Проверка 5 Проверете настройките на протокола за защита (метод за шифроване) на безжичния рутер.

   Ако безжичният рутер е настроен да комуникира само чрез стандарта IEEE802.11n и шифроването е зададено на WEP или TKIP, променете стандарта за шифроване на нещо различно от WEP и TKIP или стандарта за комуникация и след това извършете отново настройките за безжична връзка.

   Ако стандартът за шифроване е зададен на WEP или TKIP, IEEE802.11n не може да се използва като стандарт за комуникация.

   - Извършете повторно Ръчно свързване

   За подробности относно проверката или промяната на настройките на безжичния рутер вижте неговото ръководство или се свържете с производителя.