# Kosakata

- Fungsi DHCP
- Koneksi Langsung
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Alamat IP
- IPv4
- Alamat MAC
- Penyaringan alamat MAC
- Jaringan
- Port
- Perute
- SSID
- Penyiaran SSID
- Mode tersembunyi
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Kunci WEP
- Nomor kunci WEP
- Wi-Fi
- Koneksi berkabel
- Perute nirkabel
- WPA
- WPA2
- WPS

Fungsi DHCP
  Fungsi untuk memberikan informasi yang diperlukan secara otomatis (alamat IP, dan lainnya) ke komputer, pencetak atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan.
Koneksi Langsung
  Metode untuk menghubungkan pencetak ke komputer atau perangkat lain secara langsung tanpa menggunakan perute nirkabel.
IEEE802.11a
  Standar jaringan nirkabel internasional yang menggunakan pita 5,2 GHz; memfungsikan komunikasi pada laju transfer maksimum 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Standar jaringan nirkabel internasional yang menggunakan pita 5 GHz; memfungsikan komunikasi pada laju transfer maksimum 6,93 Gbps.
  Pengganti dari standar IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Standar jaringan nirkabel internasional yang menggunakan pita 2,4 GHz; memfungsikan komunikasi pada laju transfer maksimum 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Standar jaringan nirkabel internasional dengan menggunakan pita 2,4 GHz; fungsikan komunikasi pada laju transfer maksimum 54 Mbps.
  Kompatibel dengan IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Standar jaringan nirkabel internasional dengan menggunakan pita 2,4 GHz dan pita 5 GHz; fungsikan komunikasi pada laju transfer maksimum 600 Mbps.
  Kompatibilitas dengan IEEE802.11b/g diperoleh pada pita 2,4 GHz.
Alamat IP
  Identifikasi numerik yang ditetapkan kepada setiap komputer atau perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan.
IPv4
  Protokol Internet untuk mengelola alamat IP.
  Alamat IPv4 ditugaskan untuk perangkat komunikasi seperti komputer yang terhubung ke jaringan secara otomatis.
Alamat MAC
  Nomor unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat jaringan.
Penyaringan alamat MAC
  Fungsi untuk memblokir akses dari perangkat yang tidak sah dengan menyimpan alamat MAC.
Jaringan
  Sistem untuk bertukar informasi di antara komputer dengan cara saling menghubungkan mereka satu sama lain. Internet adalah sebuah tipe jaringan.
Port
  Stopkontak dimana kabel Ethernet atau kabel USB dapat dimasukkan.
Perute
  Perangkat yang berperan untuk menjembatani atau menghubungkan komunikasi antara perangkat (komputer, pencetak, dan lainnya) pada jaringan.
SSID
  Nama untuk mengidentifikasi perute nirkabel yang digunakan dalam sebuah jaringan nirkabel.
Penyiaran SSID
  Transmisi sinyal berkala dari perute nirkabel yang mengungkapkan SSID-nya.
Mode tersembunyi
  Fungsi untuk mencegah SSID perute nirkabel muncul pada perangkat jaringan nirkabel lainnya.
TKIP
  Standar enkripsi; pembaharuan kunci enkripsi berkala yang mencegah dekripsi oleh pihak ketiga.
USB
  Standar untuk menghubungkan periferal (pencetak, dan lainnya) ke komputer.
WCN
  Fungsi untuk mengonfigurasi setelan koneksi nirkabel dengan mudah hanya dengan memasukkan kode PIN. (WCN-NET) WCN merupakan singkatan dari Windows Connect Now.
WEP
  Protokol keamanan yang digunakan dalam IEEE802.11.
Kunci WEP
  Kunci enkripsi yang digunakan dalam WEP.
Nomor kunci WEP
  Pilih dari kunci WEP 1 hingga kunci WEP 4. Pilih nomor kunci WEP yang sama dengan perute nirkabel yang ingin Anda hubungkan.
Wi-Fi
  Nama merek yang hanya diberikan kepada produk-produk yang telah lolos uji interoperabilitas Wi-Fi Alliance. Pencetak Anda adalah produk bersertifikat Wi-Fi. Mungkin juga merujuk ke LAN (jaringan area lokal) yang tidak memerlukan kabel.
Koneksi berkabel
  Jaringan yang memerlukan kabel Ethernet untuk koneksi.
Perute nirkabel
  Perangkat yang bertindak sebagai jembatan ketika membuat jaringan nirkabel.
WPA
  Protokol keamanan untuk jaringan nirkabel, dengan keamanan yang lebih baik dibandingkan WEP.
WPA2
  Protokol keamanan untuk jaringan nirkabel. Merupakan versi baru dari WPA.
WPS
  Standar dimana koneksi perangkat nirkabel dan setelan keamanan dapat dibuat dengan mudah. Tersedia metode tombol tekan dan metode kode PIN. WPS merupakan singkatan dari Wi-Fi Protected Setup.