# การแก้ไขปัญหา -WEP-

# "การเชื่อมต่อล้มเหลว" ปรากฏขึ้น

1. ตรวจสอบ 1 ตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย

   หากฟังก์ชัน DHCP ของเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่ ให้เปิดขึ้นหรือระบุที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ (IPv4 เท่านั้น) จากนั้นทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขคีย์ WEP ที่เลือกและรหัสผ่านที่ป้อนนั้นถูกต้อง

## เมื่อระบุที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

ระบุที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)
2. ใช้ปุ่ม หรือ เพื่อเลือก Device settings และกดปุ่ม OK
3. เลือก LAN settings และกดปุ่ม OK
4. เลือก Wi-Fi และกดปุ่ม OK
5. เลือก Manual setup และกดปุ่ม OK
6. เลือก TCP/IP settings และกดปุ่ม OK
7. เลือก IPv4 และกดปุ่ม OK
8. กดปุ่ม OK
9. เลือก IP address และกดปุ่ม OK
10. เลือก Manual setup และกดปุ่ม OK

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อไป

เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup) จากนั้นทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง

- ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

1. ตรวจสอบ 2 เมื่อฟังก์ชัน DHCP ใช้งานได้ ให้ป้อนการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเราเตอร์ไร้สายโดยตรง

   - ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรง

2. ตรวจสอบ 3 เมื่อตัวเลขคีย์ WEP และรหัสผ่านไม่มีปัญหา ให้ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรง

   - ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว