# Traucējummeklēšana -Atspējot-

# Tiek parādīts ziņojums “Neizdevās izveidot savien. ar bezvadu maršr. <Skat. rokasgr.>”

1. 1. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts?

   Ja tā jau ir ieslēgta, izslēdziet to un pēc tam atkal ieslēdziet.

   Nepārejiet uz nākamo šī ceļveža ekrānu, kamēr nav ieslēgta strāvas padeve. Savienojums ar bezvadu maršrutētāju tiks īslaicīgi atspējots.

2. 2. pārbaude. Atiestatiet kļūdu un pēc tam vēlreiz veiciet printera iestatīšanu.

   Nospiediet pogu Labi (OK).

   - Veiciet vēlreiz Manuālo iestatīšanu

   Pārejiet uz saites mērķi un turpiniet ar 5. darbību.