# Conexão com fio

1. Pressione o botão Parar (Stop) (A).

2. Selecione LAN com fio (Wired LAN) e pressione o botão OK.

3. Selecione Sim (Yes) e pressione o botão OK.

4. Será necessário um cabo Ethernet (vendido separadamente).

5. Remova a Tampa (B) da porta localizada no lado esquerdo da parte traseira da impressora.

6. Conecte a impressora e um dispositivo de rede (roteador etc.) com um cabo Ethernet (C).

   Não conecte a qualquer outra porta.

7. Pressione o botão OK.

8. Pressione o botão OK.

9. Volte para o software e prossiga com a instalação.

   Clique no na barra de tarefas (taskbar) e siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.