# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -WCN-

# ظهور "Timeout error <See manual>‎"

تظهر هذه الشاشة في حالة عدم اكتمال إعداد WCN خلال الوقت المحدد.

1. الفحص رقم 1‏ أعد القيام بالإعداد، ثم قم بتعيين رمز PIN الجديد الموضح على الشاشة على الموجه اللاسلكي.

2. الفحص رقم 2‏ هل الموجه اللاسلكي قيد التشغيل؟

   إذا كان قيد التشغيل بالفعل، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

   لا تنتقل إلى الشاشة التالية من هذا الدليل حتى يتم تشغيل الطاقة. سيتم تعطيل الاتصال بالموجه اللاسلكي لفترة مؤقتة.

3. الفحص رقم 3‏ قم بإعادة تعيين الخطأ، ثم إعادة إجراء إعداد الطابعة مرة أخرى.

   اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

   - قم بإعادة اتصال WCN