# Kablolu Bağlantı

1. Kablolu LAN (Wired LAN) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

2. Evet (Yes) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

3. Ethernet kablosuna ihtiyacınız olacaktır (ayrı olarak satılır).

4. Yazıcının arka tarafında solda bulunan bağlantı noktasından Kapağı (A) çıkarın.

5. Yazıcıyı ve ağ aygıtını (yönlendirici vb.) Ethernet kablosuyla (B) bağlayın.

   Başka bir bağlantı noktasına bağlamayın.

6. OK düğmesine basın.

7. OK düğmesine basın.

8. Uygulama yazılımına geri dönün ve kuruluma devam edin.

   Görev çubuğu (taskbar) içindeki tıklatın ve kuruluma devam etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.