# „Wi-Fi“ ryšys

Pasirinkite toliau nurodytą prijungimo būdą.

- Rankinis prisijung.

  Prisijungimas prie belaidžio maršruto parinktuvo naudojant slaptažodį

- Rankinė sąranka

  Prisijungimas prie tinklo įvedant belaidžio maršruto parinktuvo parametrus tiesiai į spausdintuvą

Metodas Rankinė sąranka (Manual setup) yra skirtas patyrusiems vartotojams. Jei nieko nežinote apie tinklus, pasirinkite Rankinis prisijung. (Manual connect).

Jei naudojate 2, 3 ar 4 WEP rakto numerį, pasirinkite Rankinė sąranka (Manual setup).

- Prijunkite WPS PIN kodo įvedimo metodu

  Belaidį ryšį taip pat galima nustatyti WPS PIN kodo įvedimo metodu

- Prisijungimas per WCN

  Belaidį ryšį taip pat galima nustatyti naudojant funkciją WCN (WCN-NET) operacinėje sistemoje „Windows“