# Huomautuksia Wi-Fi-yhteydestä

- Varmista, että tietokone ja langaton reititin (A) ovat kytkettyinä. Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja näiden asetusten tarkistamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

- Langattoman reitittimen kokoonpano, reitittimen toiminnot, asennustoiminnot ja suojausasetukset vaihtelevat järjestelmäympäristön mukaan. Katso lisätietoja langattoman reitittimen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä langattoman reitittimen valmistajaan.
- Tämä tulostin ei tue IEEE802.11ac-, IEEE802.11a- tai IEEE802.11n (5 GHz) -yhteyksiä. Tarkista, tukeeko laite IEEE802.11n (2,4 GHz)-, IEEE802.11g- tai IEEE802.11b-standardia.
- Jos laite on asetettu "vain IEEE802.11n" -tilaan, WEP tai TKIP ei voi olla suojausprotokollana. Vaihda laitteen suojausprotokollaksi jokin muu kuin WEP ja TKIP tai vaihda asetukseksi jokin muu kuin "vain IEEE802.11n".
  Laitteen ja langattoman reitittimen välinen yhteys katkaistaan väliaikaisesti asetuksen muokkaamisen yhteydessä. Älä jatka tämän oppaan seuraavaan näyttöön, ennen kuin määritys on valmis.
- Toimistoympäristössä ota yhteyttä verkonvalvojaan.
- Huomaa, että jos muodostat yhteyden suojaamattomaan verkkoon, on olemassa vaara, että henkilökohtaisia tietoja joutuu ulkopuolisten tietoon.
- Tulostinta ei voi yhdistää samanaikaisesti langattoman ja langallisen yhteyden kautta. LAN ja USB voivat olla käytössä samanaikaisesti.