# Conexiune cablată

1. Selectaţi LAN cablată (Wired LAN) şi apăsaţi butonul OK.

2. Selectaţi Da (Yes) şi apăsaţi butonul OK.

3. Veţi avea nevoie de un cablu Ethernet (vândut separat).

4. Scoateţi capacul (A) de la portul situat în partea stângă din spatele imprimantei.

5. Conectaţi imprimanta şi un dispozitiv de reţea (ruter etc.) cu un cablu Ethernet (B).

   Nu conectaţi la niciun alt port.

6. Apăsaţi butonul OK.

7. Apăsaţi butonul OK.

8. Reveniţi la software-ul aplicaţiei şi continuaţi cu instalarea.

   Faceţi clic pe din bara de activităţi (taskbar) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a continua cu configurarea.