# Conexão com fio

1. Pressione o botão Configuração (Setup) (A).

2. Será necessário um cabo Ethernet (vendido separadamente).

3. Remova a Tampa (B) da porta localizada no lado esquerdo da parte traseira da impressora.

4. Conecte a impressora e um dispositivo de rede (roteador etc.) com um cabo Ethernet (C).

   Não conecte a qualquer outra porta.

5. Use o botão ou (D) para selecionar Conf.dispositivo (Device settings) e pressione o botão OK.

6. Selecione Config. da LAN (LAN settings) e pressione o botão OK.

7. Selecione LAN com fio (Wired LAN) e pressione o botão OK.

8. Selecione Ativ./desat. LAN c/fio (Enab./dis. wired LAN) e pressione o botão OK.

9. Selecione Ativo (Enable) e pressione o botão OK.

10. Se a tela abaixo aparecer, pressione o botão OK.

    Se a tela a seguir não for exibida, prossiga para a etapa seguinte.

11. Pressione o botão COPIAR (COPY) (E).

    A configuração da conexão de rede está completa.

12. Volte para o software e prossiga com a instalação.

    Clique no na barra de tarefas (taskbar) e siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.