# Connessione cablata

1. Selezionare LAN wired (Wired LAN) e premere il pulsante OK.

2. Selezionare Sì (Yes) e premere il pulsante OK.

3. È necessario utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente).

4. Rimuovere il coperchietto (A) dalla porta posta a sinistra sul retro della stampante.

5. Collegare la stampante e un dispositivo di rete (router, ecc.) con un cavo Ethernet (B).

   Non collegarla ad alcuna altra porta.

6. Premere il pulsante OK.

7. Premere il pulsante OK.

8. Tornare al software dell'applicazione e continuare l'installazione.

   Fare clic su nella barra delle applicazioni (taskbar), quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per continuare l'impostazione.