# Priročnik za namestitev
- G6000 series -

# Enostavna brezžična povezava

Za nastavitev tiskalnika upoštevajte spodnji postopek.

1. Pred začetkom nastavitve brezžične povezave se prepričajte, da je tiskalnik vklopljen.

   Če je napajanje vklopljeno, sveti ali utripa lučka VKLOP (ON) (A).

   - Opombe glede povezave Wi-Fi(Pojavi se v novem oknu)

   Pomembno

   - Če tiskalnik izvaja čiščenje, poravnavo tiskalne glave ali druge postopke, počakajte, da se postopek konča, preden začnete nastavitev.

2. Izberite zaslon, ki se ujema s prikazom na zaslonu tiskalnika.

- Ko se prikaže zaslon na levi, glejte tukaj

- Ko se prikaže zaslon na levi, glejte tukaj

- Če se prikaže drug zaslon, glejte tukaj