# Solución de problemas -WEP-

# Se muestra "Error al conectar"

1. Comprobación 1 Compruebe la configuración del router inalámbrico.

   Si la función DHCP del router inalámbrico está desactivada, actívela o especifique la dirección IP de la impresora (solo IPv4) y, a continuación, vuelva a configurar la conexión inalámbrica. Además, compruebe que el número de clave WEP seleccionado y la contraseña introducida son correctos.

## Cuando se especifique la dirección IP de la impresora

Especifique la dirección IP de la impresora como se indica a continuación.

1. Pulse el botón Configuración (Setup).
2. Utilice el botón o para seleccionar Config. dispositivo (Device settings) y pulse el botón OK.
3. Seleccione Configuración LAN (LAN settings) y pulse el botón OK.
4. Seleccione Wi-Fi y pulse el botón OK.
5. Seleccione Config. manual (Manual setup) y pulse el botón OK.
6. Seleccione Config. TCP/IP (TCP/IP settings) y pulse el botón OK.
7. Seleccione IPv4 y pulse el botón OK.
8. Pulse el botón OK.
9. Seleccione Dirección IP (IP address) y pulse el botón OK.
10. Seleccione Config. manual (Manual setup) y pulse el botón OK.

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

Una vez terminada la configuración, pulse el botón Configuración (Setup) y, a continuación, configure la conexión inalámbrica de nuevo.

- Introduzca directamente el nombre del router inalámbrico de nuevo

1. Comprobación 2 Cuando la función DHCP esté activa, especifique la configuración de conexión inalámbrica del router inalámbrico directamente.

   - Introduzca directamente el nombre del router inalámbrico de nuevo

2. Comprobación 3 Si no hay ningún problema con el número de clave WEP ni con la contraseña, introduzca el nombre del router inalámbrico directamente.

   - Introduzca directamente el nombre del router inalámbrico de nuevo

   Para obtener más detalles sobre cómo comprobar o cambiar la configuración del router inalámbrico, consulte el manual del router o póngase en contacto con el fabricante.