# Vianmääritys -Manuaal. asetukset-

# "Päällekk. reitittimet" avautuu

Viesti tulee näkyviin, jos samannimisiä langattomia reitittimiä löytyi useampia.

## Jos käytössä on vain yksi langaton reititin

Valitse Vain yksi reititin (Use a single router) ja paina OK-painiketta.

Valitse näytössä kohteena olevan langattoman reitittimen MAC-osoite ja paina OK-painiketta.

- Kun tulostimen näyttö vaihtuu, määritä Manuaal. asetukset uudelleen

Jatka linkin kohteeseen ja jatka vaiheesta 5.

Saat lisätietoja langattoman reitittimen MAC-osoitteen tarkistamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.

## Jos käytössä on useita langattomia reitittimiä

Valitse Monta reititintä (Use multiple routers) ja paina OK-painiketta.

- Kun tulostimen näyttö vaihtuu, määritä Manuaal. asetukset uudelleen

Jatka linkin kohteeseen ja jatka vaiheesta 5.